**询 价 函**

 公司：

我单位拟对科创公司停车场管理系统采购项目进行询价采购，诚邀请贵单位按照要求，提供相应报价。

采购要求详见价格函询文件。

询价截止时间为： **2024年8月15日上午10时00分**

联系人：蒲先生

联系电话：13547606001

联系地址：攀枝花市国投大厦六楼

攀枝花市科技创新投资有限公司

2024年8月9日

**价格函询文件**

1. **询价采购内容**

|  |
| --- |
| **科创公司停车场管理系统采购项目采购内容** |
| **序号** | **产品名称** | **数量** | **单位** | **主要功能要求** |
| 1 | 视频监控系统 | 监控摄像头 | 8 | 台 | 1.点位要求：确保停车场内视频监控无死角全覆盖，确保能清晰记录停车场两个进出口车辆进出情况，若安装后存在死角或者视频不清，供应商应继续增加摄像头；2.摄像头要求：可实现远程旋转，摄像头像素不低于高清400万像素，视频最高分辨率不低于2560\*1440像素，支持红外夜视与全彩夜视、双向语音通话、声光震慑、重点区域侦测。 |
| 2 | 监控管理系统 | 1 | 套 | 1.观看要求:需实现7\*24小时全天不间断监控，统一管理平台，实现远程访问，视频可在手机、平板电脑、PC电脑等不同终端播放，所有视频传输无延迟、播放无卡顿。2.视频储存要求:全天24小时不间断监控数据储存时间不低于30天，可实时观看及回放，并支持远程异地备份功能。3.可实现不规范停车或人员滞留场内预警(AI人车侦测）。 |
| 3 | 停车场收费管理系统 | 自动道闸机 | 3 | 套 | 1.直流高速广告道闸，带广告位，满足采购方广告粘贴需求，杆长3-4.5米（可调节）；2.包含道闸压力波、道闸雷达、车辆检测器等，实现行人及车辆防砸；3.可提供不同样式选择。4.进出口设置安全岛，放置进出设备及系统设备箱。 |
| 4 | 车牌识别一体机 | 4 | 套 | 1.摄像头像素不低于高清500万像素，识别率99.9%以上；2.支持多种类型车牌识别，满足国内民用、军、警、应急、粤港、新能源车牌识别（包括特殊字符和污损车牌，车型、颜色）等。支持异常车牌（手机拍照、打印）告警；3.包含补光灯，实现全天24小时识别无障碍；支持自动白平衡，强光压制，自动根据光线强弱还原高清成像；4.包含LED显示屏及语音播报模块；5.箱体防水防晒，可满足攀枝花室外使用。 |
| 5 | 管理软件 | 1 | 套 | 1.无需本地服务器，可在任意区域通过接入宽带的电脑网页使用，手机小程序可随时查看车辆进出情况、车场收费情况等；2.含管理云平台及车牌识别嵌入式程序，提供停车场规划、管理和收费功能，通过远程可随时查看所管理停车场的经营情况；支持车场管理，包括月租管理、访客预约、售后服务等。3..管理端及用户端均需支持PC和移动设备使用，并实现苹果、安卓、麒麟等系统的正常使用；4.微信、支付宝扫码支付、在线支付及预存款支付，实现提前出场功能，支付界面无广告，平台响应时间＜3S。5.实现无车牌进场，通过扫码和图像识别相结合，确保无牌车辆能够被识别并允许进入和驶出。6.可实现远程控制道闸。7.进出场、交易数据存储时间不低于1年。8.包含3年电子发票服务。9.后期可实现数据对接，可与其它平台实现数据互通互联 |
| 6 | 网络 | 1 | 项 | 满足道闸及监控等所有设备正常使用的网络 |
| 7 | 其他 | 1 | 项 | 1.项目所需的所有电线、网线、配件、施工等均包含在内；2.原车场内岗亭迁移至指定位置，原车场内岗亭墩清除。3.提供电源配电箱系统及电表。4.提供80CM×120CM立杆收费公示牌及停车须知牌各2块。5.采购方后续停止该停车场设备使用，供应商需提供迁移服务。6.售后服务：提供三年整体设备质保，设备出现任何问题时，供应商应在接到采购方通知后2小时内进行维修处理。 |

**二、询价资格条件**

1、供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定;

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。

**三、合同期限**

合同履行期限：三年（设备一次性采购，质保三年）。

**四、采购要求**

为将原市政府大楼停车区域建设成经营性停车场，需要采购一套监控系统和一套停车场道闸系统。供应商根据停车场示意图及现场勘测后进行报价，需满足以下要求：

**（一）、停车场示意图**



**（二）、停车场收费管理系统**

采购1套车辆道闸设备（广告位道闸），包含“一进一出”和“同进同出”两个进出口使用。

**1.停车场管理系统**

1.1.无需本地服务器，可在任意区域通过接入宽带的电脑网页使用，手机小程序可随时查看车辆进出情况、车场收费情况等；

1.2.含管理云平台及车牌识别嵌入式程序，提供停车场规划、管理和收费功能，通过远程可随时查看所管理停车场的经营情况；支持车场管理，包括月租管理、访客预约、售后服务等。

1.3.管理端及用户端均需支持PC和移动设备使用，并实现苹果、安卓、麒麟等系统的正常使用；

1.4.微信、支付宝扫码支付、在线支付及预存款支付，实现提前出场功能，支付界面无广告，平台响应时间＜3S。

1.5.实现无车牌进场，通过扫码和图像识别相结合，确保无牌车辆能够被识别并允许进入和驶出。

1.6.可实现远程控制道闸。

1.7.进出场、交易数据存储时间不低于1年。

1.8. 包含3年电子发票服务。

1.9.后期可实现数据对接，可与其它平台实现数据互通互联

**2.进口、出口设备**

2.1.直流高速广告道闸，带广告位，满足采购方广告粘贴需求，杆长3-4.5米（可调节）。

2.2.包含道闸压力波、道闸雷达、车辆检测器等，实现行人及车辆防砸。

2.3.可提供不同样式选择。

2.4.进出口设置安全岛，放置进出设备及系统设备箱。

2.5.摄像头像素不低于高清500万像素，识别率99.9%以上。

2.6.支持多种类型车牌识别，满足国内民用、军、警、应急、粤港、新能源车牌识别（包括特殊字符和污损车牌，车型、颜色）等。支持异常车牌（手机拍照、打印）告警。

2.7包含补光灯，实现全天24小时识别无障碍；支持自动白平衡，强光压制，自动根据光线强弱还原高清成像。

2.8.包含LED显示屏及语音播报模块。

2.9.箱体防水防晒，可满足攀枝花室外使用。

2.10.实现远程控制道闸。

**（三）停车场监控系统**

监控系统需满足以下基础要求。

1. 确保停车场内视频监控无死角全覆盖，若安装后存在死角或者视频不清，供应商应继续增加摄像头；

2.确保能清晰记录停车场两个进出口车辆进出情况；

3.摄像头要求：可实现远程旋转，摄像头像素不低于高清400万像素，视频最高分辨率不低于2560\*1440像素，支持红外夜视与全彩夜视、双向语音通话、声光震慑、重点区域侦测。

4.观看要求:需实现7\*24小时全天不间断监控，统一管理平台，实现远程访问，视频可在手机、平板电脑、PC电脑等不同终端播放，所有视频传输无延迟、播放无卡顿。

5.视频储存要求:全天24小时不间断监控数据储存时间不低于30天，可实时观看及回放，并支持远程异地备份功能。

6.可实现不规范停车或人员滞留场内预警(AI人车侦测）。

**（四）网络**

满足道闸及监控等所有设备正常使用的网络。

1. **其它需求**

1.项目所需的所有电线、网线、配件、施工等均包含在内；

2.原车场内岗亭迁移至指定位置，原车场内岗亭墩清除。

3.提供电源配电箱系统及电表。

4.提供80CM×120CM立杆收费公示牌及停车须知牌各2块。

5.采购方后续停止该停车场设备使用，供应商需提供迁移服务。

6.供应商在中选之日起，7天内完成安装调试，并移交采购方使用。

**（六）售后**

1.整体设备质保三年。

2.供应商对采购方人员进行培训，确保采购方人员能正常操作相关平台及设备。

3.做好软硬件维护，定期巡查设备情况，及时核实、处理故障。

4.设备出现任何问题时，供应商应在接到采购方通知后2小时内进行维修处理。

5.供应商应指定专人负责项目后期运维服务，对接采购方运维事项。

**五.报价**

最高限价5万元，本次报价为整体报价，价格包含设备、网络、安装、调式、辅材、税费、后续年产生费用等，并明确产品参数，确保采购方在收到本次报价后不再产生新的费用。

**六、付款方式**

供应商完成本次采购内容的交付，采购人在收到供应商发票后15个工作日内支付总款项的85%，剩余尾款作为质保金按质保3年期限每年支付5%。

**七、联系方式**

联系人：蒲先生

电 话：13547606001

地 址：攀枝花市国投大厦六楼

**八、评选方法**

最低价评审法。对符合资格要求的供应商，选择报价最低的成为成交供应商；不符合资格要求的供应商不参与评审。

**九、其他**

1、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

2、无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担。

**十、供应商提交响应文件**

1、供应商于2024年8月15日10时00分前将响应文件密封送至攀枝花市国投大厦六楼617会议室。

2、递交响应文件1份。

**附：响应文件格式**

# 响应文件格式

**一、报价函**

 （采购人名称）：

在充分研究“ （项目名称）”报价函询文件中规定的要求和条件后，我方愿意以人民币大写： （￥ 元）的报价，按照报价函询文件的要求，承担本项目服务工作。报价明细如下：

|  |
| --- |
| **科创公司停车场管理系统采购项目报价明细（元）** |
| **序号** | **产品名称** | **数量** | **单位** | **主要功能要求** | **品牌型号** | **单价** | **总价** |
| 1 | 视频监控系统 | 监控摄像头 | 8 | 台 | 1.点位要求：确保停车场内视频监控无死角全覆盖，确保能清晰记录停车场两个进出口车辆进出情况，若安装后存在死角或者视频不清，供应商应继续增加摄像头；2.摄像头要求：可实现远程旋转，摄像头像素不低于高清400万像素，视频最高分辨率不低于2560\*1440像素，支持红外夜视与全彩夜视、双向语音通话、声光震慑、重点区域侦测。 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 监控管理系统 | 1 | 套 | 1.观看要求:需实现7\*24小时全天不间断监控，统一管理平台，实现远程访问，视频可在手机、平板电脑、PC电脑等不同终端播放，所有视频传输无延迟、播放无卡顿。2.视频储存要求:全天24小时不间断监控数据储存时间不低于30天，可实时观看及回放，并支持远程异地备份功能。3.可实现不规范停车或人员滞留场内预警(AI人车侦测）。 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 停车场收费管理系统 | 自动道闸机 | 3 | 套 | 1.直流高速广告道闸，带广告位，满足采购方广告粘贴需求，杆长3-4.5米（可调节）；2.包含道闸压力波、道闸雷达、车辆检测器等，实现行人及车辆防砸；3.可提供不同样式选择。4.进出口设置安全岛，放置进出设备及系统设备箱。 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 车牌识别一体机 | 4 | 套 | 1.摄像头像素不低于高清500万像素，识别率99.9%以上；2.支持多种类型车牌识别，满足国内民用、军、警、应急、粤港、新能源车牌识别（包括特殊字符和污损车牌，车型、颜色）等。支持异常车牌（手机拍照、打印）告警；3.包含补光灯，实现全天24小时识别无障碍；支持自动白平衡，强光压制，自动根据光线强弱还原高清成像；4.包含LED显示屏及语音播报模块；5.箱体防水防晒，可满足攀枝花室外使用。 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 管理软件 | 1 | 套 | 1.无需本地服务器，可在任意区域通过接入宽带的电脑网页使用，手机小程序可随时查看车辆进出情况、车场收费情况等；2.含管理云平台及车牌识别嵌入式程序，提供停车场规划、管理和收费功能，通过远程可随时查看所管理停车场的经营情况；支持车场管理，包括月租管理、访客预约、售后服务等。3..管理端及用户端均需支持PC和移动设备使用，并实现苹果、安卓、麒麟等系统的正常使用；4.微信、支付宝扫码支付、在线支付及预存款支付，实现提前出场功能，支付界面无广告，平台响应时间＜3S。5.实现无车牌进场，通过扫码和图像识别相结合，确保无牌车辆能够被识别并允许进入和驶出。6.可实现远程控制道闸。7.进出场、交易数据存储时间不低于1年。8.包含3年电子发票服务。9.后期可实现数据对接，可与其它平台实现数据互通互联 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 网络 | 1 | 项 | 满足道闸及监控等所有设备正常使用的网络 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 其他 | 1 | 项 | 1.项目所需的所有电线、网线、配件、施工等均包含在内；2.原车场内岗亭迁移至指定位置，原车场内岗亭墩清除。3.提供电源配电箱系统及电表。4.提供80CM×120CM立杆收费公示牌及停车须知牌各2块。5.采购方后续停止该停车场设备使用，供应商需提供迁移服务。6.售后服务：提供三年整体设备质保，设备出现任何问题时，供应商应在接到采购方通知后2小时内进行维修处理。 | 　 | 　 | 　 |
| **合计** | 　 |
| 所报价格是验收价格，其总价即为履行合同的固定价格，包含设备、网络、安装、调式、辅材、税费、后续年产生费用等等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中。 |

我们将按报价函询文件的规定，提供采购人要求的所有资料，并保证递交的响应文件的真实性、完整性。承诺不向无关的第三方透露本次询价活动的任何信息。

供应商名称： （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月

二、法定代表人身份证明书

 （采购人名称）：

兹声明： （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人，为我方“ 采购项目名称 ”采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

**附法定代表人身份证复印件（正反面，加盖投标人单位公章）**

供应商名称： （盖章）

法定代表人（签字或盖法定代表人章）：

日 期： 年 月 日

**注：1、法定代表人亲自参加响应时适用。**

 **2、法定代表人亲自参加响应时响应文件中不需要提供《法定代表人授权书》。**

三、法定代表人授权书

 （采购人名称）：

本授权声明： （单位名称） （法定代表人姓名）授权 XXX （被授权人姓名、职务）为我方“ 采购项目名称 ”采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

**附法定代表人和授权代表身份证复印件（正反面，加盖投标人单位公章）**

供应商名称： （盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

日 期：XXX年XXX月XXX日

**注：1、法定代表人不亲自参加响应，而授权代表参加响应时适用。**

1. **授权代表参加响应时，响应文件中不需要提供《法定代表人身份证明书》。**

四、承诺函

 （采购人名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据报价函询文件要求，现郑重承诺如下：

我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称： （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月

五、供应商和报价产品资格、资质性及其他类似效力

要求的相关证明材料

注：供应商按价格函询文件相关要求提供佐证材料，格式自拟。